附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **询价清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数及材质** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 保温台 | 2750\*750\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 6KW发热管1根 | 2 | 台 |
| 2 | 保温台 | 3370\*750\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 6KW发热管1根 | 2 | 台 |
| 3 | 保温台 | 3360\*750\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 6KW发热管1根配置2/1分数盘 | 1 | 台 |
| 4 | 保温台 | 3360\*750\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 6KW发热管1根配1/1分数盘 | 1 | 台 |
| 5 | 保温台 | 3360\*750\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 3KW发热管1根配置6个3/1份数盘 | 1 | 台 |
| 6 | 保温台 | 2900\*640\*100 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板， 2、配 ø50不锈钢可调重力脚； 3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 6KW发热管1根配置2/1分数盘 | 1 | 台 |
| 7 | 立式电 带柜煮面炉 | 700\*700\*800 | 产品尺寸：840\*600\*800（mm)   电压：380V 温度范围：110（℃） 功率：12kw  产品毛重：103kg 产品净重：78kg | 2 | 台 |
| 8 | 多功能节能保温炉(煮面炉)(60型) | 尺寸外径65CM/内径60CM/高91CM/ | 尺寸外径65CM/内径60CM/高91CM/电压380V/频率 50Hz/功率12KW/容量140L | 2 | 台 |
| 9 | 6六头电陶炉 小碗菜保温 | 1120\*800\*800 | 功率3000w\*6 额定电压220v 面板328 | 1 | 台 |
| 11 | 单头吊汤炉 | 650\*730\*1200 | 1·材质实厚1.0MM耐高温玻璃晶板  2·电磁炉主板功率足15KW，3·主板功率管是西门子，4·丰明高压电容， 5·阻燃外壳塑料内承， 6·铜线盘，7·2800转双滚珠风扇，8·康尔耐高温黑晶面板 质保三年 | 1 | 台 |
| 12 | 双杠电炸炉 | 600\*580\*375 | E-DZ-600 采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。 仅需10分钟就能将油加热到195℃ 带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。 内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热 使用过程中，禁止手触摸电热管和油，以免造成烫伤 配件：炸蓝 190x250x100 x2个 温度范围:50℃～190℃ | 1 | 台 |
| 13 | 炸串卧式冰箱 | 1720\*720\*850 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏0℃～+10℃，冷冻-10～-18℃ | 1 | 台 |
| 15 | 炸串保温柜 | 1100\*635\*710 | 产品尺寸：1100\*635\*710（mm)  温度范围：30-85（℃) 加厚不锈钢   电压：220v  功率：2.6kw  产品毛重：44kg  产品净重：42kg | 1 | 台 |
| 16 | 不锈钢汤桶 | 400\*400 | 内径4CM/内高40CM/厚度3.0MM(丝) | 6 | 个 |
| 17 | 嵌入电磁吊汤炉连台 | 650\*700\*500 | 1、 全不锈钢结构设计，专业散热风道设计，商用机芯，经久耐用；  2、 商用设计理念，炉面板采用4mm厚微晶玻璃面板，坚固耐用；  220v 5kw | 5 | 台 |
| 18 | 压面机 | 600\*750\*1120 | 压面滚筒长度：300mm 压面滚筒转速：125转/分 可调厚度：1-18mm 不锈钢机架 | 1 | 台 |
| 19 | 恒温热油器 | 260x210x260 | 220V功率1500w | 1 | 台 |
| 21 | 铁板电扒炉 | 1200\*600\*370 | 功率380.12kw | 1 | 台 |
| 22 | 冒菜柜加喷雾 | 2500\*800\*1850 | 尺寸2500\*800\*1850（长×宽×高），可根据实际需求定制不同尺寸。 电压：一般为220V/50Hz，部分大型型号可能支持 功率：根据型号不同，功率范围在1300W-2400W之间。 温度范围：冷藏温度一般在2℃-8℃之间，部分型号下箱体可实现冷冻功能，温度范围在-5℃至-15℃之间。 材质：多采用全不锈钢201板材，具有良好的耐腐蚀性和耐用性。 门体设计：正面可选择幕帘或移门，方便取用食材的同时保持温度稳定。 层架配置：上层层架可根据需求定制，方便分类存放不同食材。 制冷系统：采用纯铜管蒸发器，制冷速度快且杜绝内漏；部分型号配备全自动除霜系统，确保制冷效果持久稳定 | 1 | 台 |
| 23 | 早餐微波炉 |  | 微波炉的功率范围通常在500瓦至1200瓦之间， 常见功率为800瓦、1000瓦等 | 1 | 台 |
| 24 | 早餐电饼铛 | 635\*780\*700+190 | 尺寸：635\*780\*700+190（mm)   加热温度：0~300℃  铝锅深度：2/3/5(cm) 额定电压：220/380V 上下功率：2.3/2.7kw   上铛内/外径：56/58(cm) 下铛内/外径：59/61(cm) | 1 | 台 |
| 25 | 早餐电热油炸锅 | 790\*460\*280 | 功率：5KW  锅容量：25L   外形尺寸:790\*460\*280mm  内锅尺寸:580\*370\*200mm | 1 | 台 |
| 27 | 米饭保温桶 | 420\*4848.5 | 材质：外层201不锈钢+内层镀铜真空层，兼具防摔耐磨与高效保温性能。 保温性能：24小时≥42℃（以100℃初始温度测试），实测热汤可保温至下午仍有58℃。 密封性：360°防漏设计，通过1米跌落测试，适合户外携带。 清洗便利性：内胆镜面抛光工艺，油渍易清洁，分格设计可拆卸清洗。 二、商用欧式保温桶 容量规格：10L-60L不等，满足不同场景需求。 结构设计：全发泡夹层+不锈钢内胆，保温持久且易清洗。 | 9 | 个 |
| 28 | 电磁炉 | 420\*400\*150 | 1、 全不锈钢结构设计，专业散热风道设计，商用机芯，经久耐用；  2、 商用设计理念，炉面板采用4mm厚微晶玻璃面板，坚固耐用；  220v 3.5kw | 1 | 个 |
| 29 | 复底汤桶 | 300\*300 | 材质  采用食品级304不锈钢，耐腐蚀、抗生锈，符合食品安全标准 | 1 | 个 |
| 30 | 电动搅拌机 | DQU1650-160 | 220V/50HZ/1650W/3500r/min, | 1 | 个 |
| 31 | 搅拌杆 | 长600mm\*宽120mm\*直径20mm | / | 1 | 个 |
| 33 | 双速双动和面机 | 一次性可和面20公斤 | / | 1 | 台 |
| 37 | 美的/苏泊尔 家用电磁炉 | 280\*350 | 220V/2200W | 8 | 台 |
| 38 | 红白双色碗 |  | A8 | 300 | 个 |
| 39 | 青花碗（大） |  | A8 | 100 | 个 |
| 40 | 青花碗（小） |  | A8 | 100 | 个 |
| 41 | 8.5寸面碗 |  | A8 | 200 | 个 |
| 42 | 16寸圆盘 |  | A8 | 10 | 个 |
| 43 | 8寸圆碗 |  | A8 | 100 | 个 |
| 44 | 日出东方椭圆盘 |  | A5 | 80 | 个 |
| 45 | 日出东方圆盘 |  | A5 | 120 | 个 |
| 46 | 10寸圆盘 |  | A8 | 200 |  |
| 47 | 9寸冒菜碗 |  | A8 | 120 |  |
| 48 | 12寸圆盘 |  | A8 | 60 |  |
| 50 | 大勺 |  | A8 | 200 |  |
| 51 | 密胺托盘 |  | A8 | 400 |  |
| 52 | 复合底不粘雪平锅(电磁炉/燃气) |  | 总长36cm/口径20cm/高8.4cm/装水约2L | 8 |  |
| 53 | 304冲孔蒸饭盘 |  | 长60CM/宽40CM/厚度0.5MM(丝） | 50 | 个 |
| 54 | 304不锈钢蒸饭盘 |  | 长60CM/宽40CM/厚度0.5MM(丝） | 80 | 个 |
| 55 | 短柄钢水勺(瓜瓢) |  | 柄长17CM/柄直径3.5CM/勺头直径24CM/勺头外高7CM | 10 | 把 |
| 56 | 304不锈钢防爆压力锅(电磁炉/燃气) |  | 直径36CM/外高28CM/容量22L | 2 | 台 |
| 57 | 201不锈钢汤桶 |  | 内径30CM/内高30CM/厚度3.0MM(丝) | 8 | 个 |
| 58 | 创发不锈钢盆(50cm) |  | 外径48CM/外高15.5CM/厚度1.3MM(丝) | 6 | 个 |
| 59 | 不锈钢盆(60cm) |  | 外径58CM/外高17CM/厚度1.3MM(丝) | 4 | 个 |
| 60 | 不锈钢油缸(10寸) |  | 外径30CM/外高15CM/厚度1.5MM(丝) | 8 | 个 |
| 61 | 201不锈钢三线食品夹(12寸) |  | 总长28.5CM/夹头宽4.5CM/厚度1.2MM(丝) | 30 | 个 |
| 62 | 不锈钢份数盆1/1(卷边)(10cm深) |  | 长52.5CM/宽32.5CM/高10CM/厚度0.7MM(丝) | 60 | 个 |
| 63 | 不锈钢份数盆1/1(卷边)(15cm深) |  | 长52.5CM/宽32.5CM/高15CM/厚度0.7MM(丝) | 20 | 个 |
| 64 | 1/1不锈钢份数盆盖子 |  | 长52.5CM/宽32.5CM/厚度1.0MM(丝) | 20 | 个 |
| 65 | 锻打纹玫瑰金不锈钢汤锅 |  | 直径35CM，深度15CM | 10 | 个 |